


海环表〔2026〕30号

关于乌海市宏源包装有限责任公司

聚乙烯(PE)吹膜生产线技术改造项目

生态环境影响报告表的审批意见

乌海市宏源包装有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古峰景环境科技有限公司编制的《乌海市宏源包装有限责任公司聚乙烯(PE)吹膜生产线技术改造项目生态环境影响报告表》已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市宏源包装有限责任公司现有厂区内。建设内容及规模：新建1个吹膜车间，年生产PE塑料薄膜150吨。新建1个造粒车间，将该公司生产过程中产生的废边角料和不合格产品进行回收造粒，年生产能力为25吨。总投资115万元，其中环保投资为16.5万元，占总投资额14.34%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《生态环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《生态环境影响报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）薄膜袋生产工段的吹膜、牵引、切割废气及造粒工段的切割、熔融、挤出废气经集气罩收集，三级活性炭吸附装置处理后，最终通过15米高排气筒排放。
（四）不合格品、边角料暂存于造粒车间内一般固废暂存点，回用于生产造粒。

（五）废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单并落实各项相关制度。

（六）选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目生态环境影响报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的生态环境影响报告表。建设项目的生态环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其生态环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

五、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
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