附表：
	[bookmark: _GoBack]夏季臭氧攻坚监测项目明细表

	监测
主体
	无组织
	有组织排口

	企业
	点位：上风向1个点
厂界下风向2个点
监测项目：氯，氨，硫化氢，臭气浓度
	排口名称：车间VOCs排口
监测项目：非甲烷总烃，氯（氯气），氯化氢，硫酸雾，甲醇，臭气浓度，氨（氨气）

	
	点位：上风向1个点
厂界下风向2个点
监测项目：二氧化硫、颗粒物、硫酸雾
	排口名称：减水剂系统尾气
监测项目：硫酸雾，甲醛，非甲烷总烃
排口名称：RTO炉尾气
监测项目：非甲烷总烃

	
	点位：上风向1个点
厂界下风向2个点
监测项目：非甲烷总烃，氯化氢，硫酸雾，臭气浓度，氨（氨气），硫化氢
	排口名称：2#排气筒
监测项目：硫化氢，非甲烷总烃，氨（氨气），硫酸雾，酚类，氯化氢，臭气浓度

	
	点位：上风向1个点
厂界下风向2个点
监测项目：硫化氢，氟化物，甲醇、硫酸雾、二氧化硫，氨，臭气浓度，氮氧化物，甲苯，氯化氢，颗粒物，非甲烷总烃
	排口名称：二期罐区排气筒
监测项目：氮氧化物，硫酸雾，氯化氢，甲苯，非甲烷总烃
排口名称：RTO焚烧装置废气排口
监测项目：非甲烷总烃，甲醇，硫酸雾，氮氧化物，甲苯，二氧化硫，氯化氢，颗粒物，氟化物

	
	点位：罐区/异味大的区域任意1点
监测项目：非甲烷总烃
	

	
	点位：罐区/异味大的区域任意1点
监测项目：非甲烷总烃
	排口名称：VOCs处理设施排口
监测项目：苯，非甲烷总烃，二甲苯，甲苯

	
	点位：上风向1个点
厂界下风向2个点
监测项目：氰化氢，颗粒物，氨，二氧化硫，氮氧化物，苯并芘，酚类，硫化氢，苯
	

	
	点位：罐区/异味大的（生产区域、污水处理区域）区域任意1点
监测项目：非甲烷总烃
	排口名称：焚烧装置废气排放口
监测项目：非甲烷总烃，臭气浓度
排口名称：污水处理站废气排放口
监测项目：臭气浓度，非甲烷总烃，硫化氢，氨（氨气）

	加油站
	油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（4把）
	

	
	油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（6把）
	

	
	油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（8把）
	

	
	油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（5把）
	

	
	油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（4把）
	

	
	油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（2把）
	

	油库
	油气处理装置废气进口及其排放口的非甲烷总烃、
	罐车底部发油快速接头泄漏点的油品滴洒量




